**ALU-PLAN®** Ausschreibungsunterlage **Sockelleisten**

**Serie XL / Aluminium**

**Seite 1 von 3**

Lieferung Herstellung Montage nicht zutreffendes bitte streichen

**Liefern von**

**Pos. \_\_\_\_\_\_ Aluminium Sockelleisten**

**Typ \_\_\_\_\_\_\_\_**

Material:  Aluminium eloxiert E6 / EV1

Profilbreite (in mm): \_\_\_\_\_\_\_\_ mm

Profilhöhe (in mm): \_\_\_\_\_\_\_\_ mm

Laufende Länge: \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm

lfm / Euro \_\_,\_\_ **\_\_\_,\_\_ Euro**

Hersteller / Liefernachweis:

**ALU-PLAN®** GmbH

Hohe Straße 7 E-Mail: info@alu-plan.de

D-92245 Kümmersbruck Internet: http://www.alu-plan.de

Germany Telefon: +49 (0)9624 / 92 234 345

*oder gleichwertiges nach Angabe*

**Liefern von**

**Pos. \_\_\_\_\_\_ Aluminium Sockelleisten wie Vorposition**

**Alternativ** **jedoch mit einer Pulverbeschichtung**

**Typ \_\_\_\_\_\_\_\_-F**

nach RAL-Karte K1 RAL \_\_\_\_\_\_\_\_ (außer Metallic-Farben)

in Metallic-Farben  RAL 9006  RAL 9007

in DB-Farbe  701  702  703

lfm / Euro \_\_,\_\_ **\_\_\_,\_\_ Euro**

**ALU-PLAN®** Ausschreibungsunterlage **Sockelleisten**

**Serie XL / Aluminium**

**Seite 2 von 3**

Lieferung Herstellung Montage nicht zutreffendes bitte streichen

**Herstellen von Innenecken – auf Gehrung zuschneiden A\_MI\_G01**

**Pos. \_\_\_\_\_\_** Für alle Innenecken sind passgenaue Gehrungsschnitte herzustellen.

je Gehrung zwei Gehrungsschnitte

Alle Schnitte sind stets von der Sichtseite vorzunehmen,

damit sich die gratigen Seiten auf der Rückseite befinden.

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten

sauber zu entgraten und mit einem Speziallack abzulacken

\_\_\_ Stück Stück / Euro \_\_,\_\_ **\_\_\_,\_\_ Euro**

**Herstellen von Außenecken – auf Gehrung zuschneiden A\_MA\_G01**

**Pos. \_\_\_\_\_\_** Für alle Außenecken sind passgenaue Gehrungsschnitte herzustellen.

je Gehrung zwei Gehrungsschnitte

Alle Schnitte sind stets von der Sichtseite vorzunehmen,

damit sich die gratigen Seiten auf der Rückseite befinden.

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten

sauber zu entgraten und mit einem Speziallack abzulacken

\_\_\_ Stück Stück / Euro \_\_,\_\_ **\_\_\_,\_\_ Euro**

**Herstellen einer dauerelastischen Verfugung DEV**

**Pos. \_\_\_\_\_\_** Im Zuge der Montage sind die seitlichen Öffnungen

mittels Acryl-Fugenmasse in aufgehender Wandfarbe

bündig zur Wandoberfläche auszufüllen.

\_\_\_ lfm lfm / Euro \_\_,\_\_ **\_\_\_,\_\_ Euro**

**ALU-PLAN®** Ausschreibungsunterlage **Sockelleisten**

**Serie XL / Aluminium**

**Seite 3 von 3**

Lieferung Herstellung Montage nicht zutreffendes bitte streichen

**Montage von Aluminium Sockelleisten der Vorposition A\_M\_01**

**Pos. \_\_\_\_\_\_** Die Montage der Profile erfolgt durch Ankleben

z. B. Polymerkleber S78 oder gleichwertigen Kleber.

Alle Unebenheiten sind auszugleichen. Bei Gipsbauplatten kann

dies durch einen Gips-Ansetzbinders geschehen.

Die Weiterführung des Meterrisses an allen Wänden unter

Verwendung eines Lasergerätes oder einer Schlauchwaage

gehört zur Leistung des Bieters.

Auf Aufforderung durch die Bauleitung sind die montierten

Profile vor Maler- oder Putzarbeiten vor Beschädigungen

z.B. durch Folienanbringung zu schützen.

Die Schutzfolien sind auf Anordnung der Bauleitung zu entfernen.

\_\_\_ lfm lfm / Euro \_\_,\_\_ **\_\_\_,\_\_ Euro**